**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая пленка п/э (полотно) 2000\*1500 , 80 мкм | Техническая пленка п/э (полотно) 1000\*1200, 80 мкм | Техническая пленка п/э (полотно) 1000\*250, 80 мкм |
| Годовой объем поставок, кв.м. | 120 000 | 105 000 | 76 000 |
| Периодичность поставок | Сентябрь-апрель, ежемесячно, 15 000 кв.м. | В течение года, ежемесячно, по заявкам | В течение года, ежемесячно, по заявкам |

**на поставку технической пленки п/э (полотно)**

1. **Предмет тендера.** Предметом тендера является поставка технической пленки п/э (полотно для укрытия паллет ) для нужд ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
2. **Общие требования.**
   1. Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, указанным в Требованиях к упаковочным материалам ЗАО «СГК» от 12.02.2019 г.
3. **Место поставки:** ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая,9А.
4. **Порядок и условия поставки.**

4.1. Товар должен быть упакован, на поддоне.

4.2. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика по заявкам Покупателя в срок , указанный в п.1.настоящего ТЗ, при предварительном согласовании даты и времени поставки.

4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя , указанному как «Место поставки»

4.4. Продукция сопровождается Паспортом качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, длина). Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля.

4.5. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует государственных стандартов и технических условий , установленных в Российской Федерации и Требованиям Покупателя.

4.5.1. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение согласованного с Покупателем срока