### Техническое задание

на разработку рабочей документации по Проектированию узла подачи камня через дополнительную емкость.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Наименование работ | Проектирование узла подачи камня через дополнительную емкость. |
| 2 | Место производства работ | г. Самара, ул. Береговая, д. 9. Нежилое здание (отделение грохочения с галереей 3) Н1 инв.№2 Гипсового производства. |
| 3 | Заказчик | Проектный офис. |
| 4 | Сроки выполнения работ | На основании КП от исполнителя |
| 5 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ.  Итоговая рабочая документация (комплект рабочих чертежей раздела КМ, КЖ, ТХ, ЭМ, автоматизация) принимается в электронном виде в формате pdf, dwg и 4-х экземпляра в бумажном виде. |
| 6 | Техническое задание к выполнению работ | * 1. Анализ технической, проектной и технологической документации, предоставляемой Заказчиком.   2. Визуальный осмотр строительных конструкций и существующего технологического оборудования на участке предполагаемой установки нового узла подачи камня через дополнительную емкость   3. Проведение обмеров (без геодезических изысканий) с определением габаритных размеров отдельных строительных конструкций на участке предполагаемой установки нового оборудования приема камня в объеме необходимом для разработки проекта.   4. Разработка эскизных компоновочных схем размещения.   5. Презентация эскизных компоновочных схем на территории Заказчика с участием заинтересованных лиц. Согласование и утверждение итогового варианта эскизных компоновочных схем с Заказчиком.   6. Разработка рабочей документации (стадия Р) раздела КМ, КЖ, ТХ, ЭМ, автоматизация. В составе работ рабочей документации предусмотреть: * предварительное согласование эскизного чертежа с корректировкой в случае необходимости;   1. При проектировании учесть существующие подземные коммуникации и варианты их переноса в случае острой необходимости. |
| 7 | Технические требования к разрабатываемым узлам | * подвоз камня осуществляется тонарами; * принимаемое сырье – гипсовый камень фракции 0-30 * необходимая производительность узла – не менее 15 т/час * необходимо предусмотреть регулировку подачи камня из новой емкости в существующие линии * предусмотреть защиту от осадков для приемного бункера |
| 8 | Особые условия | 8.1. Заказчик предоставляет техническую документацию.  8.2. Прохождение экспертизы проектной документации, отработку и согласование замечаний экспертизы (в случае необходимости), осуществлять через Заказчика. Все расходы по прохождению экспертизы и необходимым согласованиям Заказчик осуществляет за свой счет. |

Составил: А.И. Осьмакова

Вид сверху



